**Nosacījumi dalībai tirgus izpētē:**

1. Plānotais granulu patēriņš gada griezumā ir aptuveni 1098 tonnas, norādītajiem mēnešiem – 951 tonnas;
2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja kokskaidu granulu glabāšanas silosi paredzēti aptuveni 8 diennaktīm, ja katli darbojas ar pilnu jaudu.
3. Siltuma avotā uzstādītajiem katliem kurināmā padeve tiek paredzēta caur silosiem (katrs 40m3, kopā divi silosi ar tilpumu 80m3). Silosu uzpildīšana iespējama tikai pneimatiski (iepūšot kurināmo silosos). “BIG BAG’u” izmantošana silosu uzpildīšanai nav paredzēta.
4. Kurināmā kvalitātes nosacījumi:

Koksnes granulām ir jābūt sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.

Piegādātajām koksnes granulām jāatbilst Eiropas regulas standartiem(EN 14961-2) ENplus-A1 vai ENplus-A2 standartam.



