**2.pielikums**

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam

Iepirkuma id. Nr.RS 2023/01/ZI

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma procedūrai

**“****Jauna frontālā riteņkrāvēja/iekrāvēja cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai operatīvais līzings (noma)”**

(identifikācijas Nr. RS 2023/01/ZI)

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601, veic Iepirkuma procedūru ar mērķi iegūt cenas piedāvājumu **1 (viena) jauna** **frontālā riteņkrāvēja/iekrāvēja, kurš paredzēts cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai, operatīvajam līzingam (nomai).**

1. **Vispārīgie noteikumi:**
   1. Iepirkuma priekšmets ir traktortehnikas finanšu līzings 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laika periodā, skaitot no iepirkuma līgumā noteiktā nomas sākuma brīža;
   2. Traktortehnikas piegādes vieta – Rīgas iela 1, Rēzekne;
   3. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina Transportlīdzekļa reģistrācija VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), paredzot, ka SIA “Rēzeknes siltumtīkli” datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”;
   4. Pretendentam visā Līguma darbības periodā jānodrošina transportlīdzekļu:
      1. **OCTA** – apdrošināšana saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu,
      2. **KASKO** – brīvprātīgā apdrošināšana.
   5. Pretendentam jānodrošina traktortehnikas tehniskā apskate 2 gadiem no transportlīdzekļa piegādes brīža. Nākamajam operatīvā līzinga gadam tehniskās apskates izmaksas, tajā skaitā traktortehnikas ekspluatācijas nodokļa samaksu veikts Pasūtītājs.
   6. Garantijas nosacījumi:
      1. Traktortehnikas garantijas termiņš ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 2000 nostrādātajām motorstundām atkarībā no tā, kas iestājas pirmais uz visām detaļām un mezgliem (izņemot dilstošos).
      2. Traktortehnikas garantija sevī ietver:

* jebkuru ar ražošanu vai montāžu saistāmu bojājumu normālas lietošanas apstākļos;
* virsmas krāsojumu - Attiecībā uz virsmas koroziju un krāsojuma defektiem, kas parādās uz jebkuriem krāsotajiem virsbūves paneļiem nekvalitatīva materiāla vai ražošanas brāķa dēļ, neatkarīgi no krāsas;
* Izrūsēšanu - 12 gadu garantija (tiek dota attiecībā uz virsbūves izrūsēšanu (t.i., jebkuri caurumi virsbūvē virzienā no iekšpuses uz ārpusi) nekvalitatīvu materiālu vai ražošanas brāķa dēļ, neņemot vērā nobraukumu. Ar vārdu “virsbūve” saprotams jebkurš oriģinālais metāla lokšņu korpusa panelis, ieskaitot dzinēja pārsegu, durvis, grīdas paneli, bet neieskaitot virsbūvei piestiprinātās detaļas (moldingi, buferi, eņģes).
* garantijas ietvertos remontdarbi tiek veikti bez maksas, t.sk. bez maksas ir arī rezerves daļas. Neatkarīgi no remonta metodes aizvietotajai vai labotajai detaļai paliek spēkā traktortehnikas garantija. Garantijas periodā aizvietotajām detaļām tiek dota garantija, kas ilgst līdz traktortehnikas sākotnējā garantijas perioda beigām.

1. **Tehniskā specifikācija –** Jauna traktora (frontālā riteņiekrāvēja/iekrāvēja) operatīvais līzings (noma) cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai - ietver sekojošus nosacījumus:
   * 1. **Minimālās prasības jaunam traktoram (frontālam riteņiekrāvējam/iekrāvējam):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskie rādītāji** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums/apraksts** | | |
|  | **Marka, modelis (Izlaiduma gads ne vecāks par 2021. (nelietots))** |  | <…> | | |
| 1. | Dzinējs | Dīzeļdzinējs | <…> | | |
| 2. | Dzinēja jauda (ne mazāk kā) | 110kW | <…> | | |
| 3. | Riteņu piedziņa | 4WD četru riteņu piedziņa | <…> | | |
| 4. | Reverss | Jābūt | <…> | | |
| 5. | Maksimālā celtspēja [ieskaitot gan kausa svaru, gan šķeldas svaru]  *(pieņemts, ka traktors aprīkots ar 4,5m3 kausu) kausā uzpildītu šķeldu, kuras blīvums 0,4t/m3*  *Šķeldas svaru kausā pieņemt 1,8t* | ne mazāka par 4000kg | <…> | | |
| 6. | Maksimālās izbires augstums | ne mazāks par 3,9m | <…> | | |
| 7. | Augstās izbires kauss | Vēlams | <…> | | |
| 8. | Šķeldas pārkraušanas kauss | Vismaz 4000l (ar maināmu nazi) | <…> | | |
| 9. | Maksimālais ātrums ne mazāks kā | Uz priekšu 35km/h  Uz aizmuguri 10km/h | <…> | | |
| 10. | Hidrosūkņa ražība | ne mazāka kā 150l/min | <…> | | |
| 11. | Stūrēšanas veids - artikulētā stūrēšana | Jānodrošina | <…> | | |
| 12. | Dzinējs, ātrumkārba (transmisija) un tilti no viena ražotāja | Jānodrošina | <…> | | |
| 13. | DPF filtra garantija | Vismaz 5 gadi | <…> | | |
| 14. | Kabīnes amortizācija | vēlams | <…> | | |
| 15. | Riepas ar paaugstinātu berzes noturību | Jābūt – norādīt kādas (pievienot specifikāciju)  *Tehnikas pārvietošanās galvenokārt paredzēta pa asfaltētu segumu.* | <…> | | |
| 16. | 360° redzamība | priekšējā, aizmugurējā loga tīrītājs | <…> | | |
| 17. | Kabīnes apsildes sistēma | Jābūt | <…> | | |
| 18. | Gaisa kondicionieris | Jābūt | <…> | | |
| 19. | Dzeltenā bākuguns | Jābūt | <…> | | |
| 20. | Avārijas zīme | Jābūt | <…> | | |
| 21. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt | <…> | | |
| 22. | Skaņas signalizācija, braucot uz aizmuguri | Jābūt | <…> | | |
| 23. | Atpakaļskata kamera | Jābūt | <…> | | |
| 24. | Priekšējā un aizmugurējā loga apsilde | Jābūt | <…> | | |
| 25. | LED gaismas (gan uz priekšu, gan aizmuguri) | Jābūt | <…> | | |
| 26. | Serviss 24h laikā | Jānodrošina | <…> | | |
| 27. | Garantijas laiks ne mazāks kā (apkopes pie 2000mh nav iekļautaas cenā) | 36 mēneši vai līdz 2000mh | <…> | | |
| 28. | Garantijas apkalpošana un serviss (garantijas laikā nodrošina tehnikas iznomātājs – iekļauts ikmēneša nomas cenā Līguma darbības laikā [35mēn. vai 2000mh]). | Tehniskās apkopes intervāli ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām | <…> | | |
| 29. | Apmācība (gan teorija, gan reālā darbā) (vismaz 4 operatoriem) | Jānodrošina | <…> | | |
| 30. | Ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas - valsts valodā | Jābūt | <…> | | |
| 31. | Rezerves daļu katalogs | Jābūt | <…> | | |
| 32. | Iespēja nodrošināt ar maiņas tehniku ilglaicīgu garantijas remonta darbu gadījumā | Jānodrošina | <…> | | |
| * + 1. **Garantijas un piegādes termini:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Kritērijs** | **Prasība** | **Pretendenta piedāvājums** | | **Garantijas prasība** | Garantijas termiņš - 3 (trīs) gadi vai līdz 2000 nostrādātām motorstundām, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais | <…> | | **Piegādes termiņš** | Frontālā riteņiekrāvēja/iekrāvēja cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai maksimāli iespējamais piegādes termiņš **ir līdz 3 (trīs) mēneši** no līguma noslēgšanas datuma | <…>  (Norādīt konkrētu piegādes termiņu) |  **Tehnisko apkopju prasības:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Prasība** | **Pretendenta piedāvājums** | | **Tehnisko apkopju periodiskums** | Traktortehnikas tehniskās apkopes jāveic saskaņā ar ražotāja noteikto periodiskumu, bet ne retāk, kā 1 (vienu) reizi gadā arī tad, ja nav sasniegts attiecīgais darba stundu skaits. | <…> | | **Tehnisko apkopju veikšanas vieta** | **Traktortehnikas tehniskās apkopes jāveic Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601.**  Tehniskās apkopes var tikt nodrošinātas arī Pretendenta servisa vietā ar nosacījumu, ka Pretendents bez papildus samaksas nodrošina Traktortehnikas transportēšanu no Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601 līdz tehniskās  apkopes veikšanas vietai un atpakaļ, kā arī nepagarinot tehniskās apkopes veikšanas laiku. | <…> | | **Servisa nodrošināšana 24 h laikā** | Jānodrošina | <…> |  |  | | --- | | <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> | | <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> | | <Paraksts> | | <Datums, vieta> |   **! Svarīgi:**   * Traktortehnikai jāatbilst ES standartiem un jābūt CE sertifikātam/atbilstības deklarācijai. * Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. * Ja piedāvātā iekārta atšķirsies (nespēs nodrošināt kādu no izvirzītajām prasībām), norādiet, kura prasība konkrētajai iekārtai/modelim netiks izpildīta). | | | |  |