**5.pielikums**

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam

id. Nr.RS 2023/02/ZI

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

iepirkuma procedūrai

**Jauna universālā ekskavatora – iekrāvēja iegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām**

(identifikācijas Nr. RS 2023/02/ZI)

**TEHNISKĀS PRASĪBAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Specifikācijas pozīcija** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  (apraksts, norādot konkrētus rakstumlielumus\*) |
| **1.** | **Universāls ekskavators-iekrāvējs (turpmāk - traktortehnika) - 1 gab.** | | *Pretendentam jānorāda precīza marka un modelis* |
| 1.1. | Izlaiduma gads | Ne vecāks par 2021.g. (nelietots) | **<…>** |
| 1.2. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela | **<…>** |
| 1.3. | Dzinēja jauda *(vērtēšanas kritērijs A2)* | *Jānorāda piedāvātās preces dzinēja jauda* kW | **<…>** |
| 1.4. | Riteņu piedziņa | Patstāvīgi piedziņa 4x4 | **<…>** |
| 1.5. | Riepu protektors | Skujveida | **<…>** |
| 1.6. | Vadība *(vērtēšanas kritērijs A3)* | Ar svirām vai džoistiku | **<…>** |
| 1.7. | Stūrēšana | Visi četri riteņi, “krabju” stils | **<…>** |
| 1.8. | Pārvietošanās ātrums | Ne mazāks kā 35 km/h | **<…>** |
| 1.9. | Rakšanas dziļums | Ne mazāks kā 5500 mm | **<…>** |
| 1.10. | Pacelšanas augstums | Ne mazāks kā 3000 mm | **<…>** |
| 1.11. | Priekšējā iekrāvēja kausa parametri | * Kausa tilpums ne mazāk par 1m3 * Pacelšanas augstums ne mazāk par 3000 mm * Komplektā nāk dakšas * Kauss atverams ar nazi * Kausa automātiska atgriešanās darba stāvoklī | **<…>** |
| 1.12. | Aizmugurējā rakšanas kausa parametri | * Rakšanas dziļums ne mazāks kā 5500 mm * Kausa sniedzamība uz zemes ne mazāka kā 7500 mm * Iekraušanas augstums ne mazāk kā 4500 mm * Kausa platums ne mazāks kā 600 mm * Atsevišķi planēšanas kauss * Ātrās nomaiņas funkcija | **<…>** |
| 1.13. | Apgaismojums | Darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem | **<…>** |
| 1.14. | Bākuguns | Uz traktortehnikas jumta augstākās daļas stacionāri nostiprināta oranža diožu (LED) rotējošā bākuguns, atbilstoši ES Direktīvas ECE R65 prasībām, ieslēdzama un izslēdzama ar atsevišķu slēdzi panelī | **<…>** |
| 1.15. | Medicīniskā aptieciņa | Jābūt | **<…>** |
| 1.16. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt | **<…>** |
| 1.17. | Avārijas zīme | Jābūt | **<…>** |
| 1.18. | Skaņas signalizācija, braucot uz aizmuguri | Jābūt | **<…>** |
| 1.19. | Instrumentu komplekts - no rūpnīcas paredzētais | Jābūt | **<…>** |
| 1.20. | Rezerves daļu katalogs | Jābūt | **<…>** |
| 1.21. | Priekšējā un aizmugurējā loga apsilde | Jābūt | **<…>** |
| 1.22. | Salona aprīkojums | Slēgta apsildāma kabīne, stikla tīrītāji un apskalotāji, regulējams krēsls, elkoņu balsti, saulessargi, ārējie un iekšējie spoguļi, radio, antena, ierīkoti skaļruņi, gaisa kondicionieris | **<…>** |
| 1.23. | CE sertifikāts | * Traktortehnikai jāatbilst ES standartiem un jābūt CE sertifikātam/atbilstības deklarācijai. | **<…>** |
| **2.** | * **Papildu prasības:** | |  |
| 2.1. | * Pretendents piegādājot traktortehniku nodod Pasūtītāja pārstāvim: | * 1) traktortehnikas servisa grāmatiņu; * 2) tehnisko parametru dokumentāciju un ekspluatācijas instrukciju latviešu valodā; * 3) traktortehnikas reģistrācijas apliecību; * 4) Operatora rokasgrāmata traktortehnikai; | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Traktortehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk - VTUA) | Pretendentam ir jānodrošina traktortehnikas reģistrācija VTUA uz Pasūtītāja, t.i., SIA “Rēzeknes siltumtīkli” datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”. Ar reģistrāciju saistītie izdevumi jāiekļauj piedāvājuma cenā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.3. | Traktortehnikas piegādes laiks | ne ilgāk kā **2 (divu) mēnešu** laikā pēc līguma noslēgšanas brīža. | *Pretendenta piedāvātais piegādes laiks* |
| 2.4. | Traktortehnikas piegādes vieta | Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **3.** | **Garantijas nosacījumi:** | |  |
| 3.1. | Garantijas termiņš | **Vismaz 3 (trīs) gadi** vai līdz 2000 nostrādātām motorstundām, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais (ieskaitot visas detaļas un mezglus (izņemot dilstošos). | *Pretendenta piegāvātais garantijas termiņš* |
| 3.2. | Garantijas serviss | |  |
| 3.2.1. | Traktortehnikas servisa apkalpošana un tehniskas apkopes jānodrošina visā garantijas laikā, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā arī tad, ja nav sasniegts attiecīgais darba studntu skaitu, saskaņā ar traktortehnikas ražotāja norādījumiem. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.2.2. | Garantijas ietvertos remontdarbi tiek veikti bez maksas, t.sk. bez maksas ir arī rezerves daļas. Neatkarīgi no remonta metodes aizvietotajai vai labotajai detaļai paliek spēkā traktortehnikas garantija. Garantijas periodā aizvietotajām detaļām tiek dota garantija, kas ilgst līdz traktortehnikas sākotnējā garantijas perioda beigām. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.2.3. | Pretendentam ilglaicīga garantijas remonta darbu laikā, jānodrošina Pasūtītājs ar maiņas tehniku. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.2.4. | Traktortehnikas tehniskās apkopes jāveic Pasūtītāja adresē: Rīgas ielā 1, Rēzeknē.  Tehniskās apkopes var tikt nodrošinātas arī Pretendenta servisa vietā ar nosacījumu, ka Pretendents bez papildus samaksas nodrošina Traktortehnikas transportēšanu no Rīgas ielā 1, Rēzeknē līdz tehniskās apkopes veikšanas vietai un atpakaļ, kā arī nepagarinot tehniskās apkopes veikšanas laiku. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.2.5. | Garantijas laikā, piegādātās traktortehnikas darbības traucējumu gadījumā,  Pretendents nodrošina tehnisko personālu, kas apmācīts darbā ar iegādājamo itraktortehniku. Pakalpojuma saņemšanas laiks līdz 48 stundām no Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, Līgumā norādītajai kontaktpersonai. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

*\* Pretendents norāda piedāvātās traktortehnikas tehniskās īpašibas, atbilstoši tabulā prasītajam. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst" vai cits vārds ar tādu pašu nozīmi, tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*

*\*\*Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās traktortehnikas ražotāja tehnisko dokumentāciju, fotogrāfijas vai citus tehniskos vai vizuālos materiālus par traktora tehniskajām īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu, kuros Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās traktortehnikas atbilstību izvirzītajām prasībām.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/[[1]](#footnote-1)

202\_\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)