Nolikuma

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” **1.pielikums**

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas datums: \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. Reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mājas lapa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tālruņa numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas tālruņa numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iesniedzam savu piedāvājumu cenu aptaujā **“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai”**, un apliecinām, ka:

1. piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
2. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītāja noteiktajā termiņā parakstīsim traktora pirkšanas - pārdošanas vai nomas līgumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
|  *(Pilnvarotās personas amata nosaukums)* | *(Personiskais paraksts)* | *(Paraksta atšifrējums)* |
|  |  |  |
| 2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

*Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.*

Nolikuma

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” **2.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Prasības, kas attiecas uz cenu aptaujas priekšmetu – jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegādei un/vai nomai

**Minimālās prasības jaunam traktoram (teleskopiskajam iekrāvējam):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības |
|  | **Marka, modelis** |  |
| 1. | Dzinējs | Dīzeļdzinējs |
| 2. | Dzinēja jauda (ne mazāk kā) | 80kW |
| 3. | Cilindru skaits | 4 cilindri |
| 4. | Riteņu piedziņa  | 4WD četru riteņu piedziņa, trīs štūrēšanas veidi: 1. tikai priekšējie riteņi;2. visi četri riteņi;3. priekšējie un aizmugurējie riteņi griežas paralēli - “krabis” – manevrētspējas nodrošināšanai ierobežotā teritorijā) |
| 5. | Reverss | Jābūt |
| 6. | 3 strēles funkciju vienlaivīga veikšana | Jābūt |
| 7. | Maksimālā celtspēja ne mazāka par | ne mazāka par 4000kg |
| 8. | Celtspēja maksimālā augstumā | ne mazāka par 2500kg |
| 9. | Celtspēja pie maksimālas izlieces | ne mazāka par 1500kg |
| 10. | Maksimālais celšanas augstums | ne mazāks par 6,5m |
| 11. | Maksimālā izliece | ne mazāka kā 3,5m |
| 12. | Hidrauliskā strēle | vēlams 2 sekciju |
| 13. | Strēles amortizācija | Jābūt |
| 14. | Maksimālais ātrums ne mazāks kā | Uz priekšu 30km/hUz aizmuguri 15km/h |
| 15. | Hidrosūkņa ražība | ne mazāka kā 140l/min |
| 16. | Kabīnes amortizācija | vēlams |
| 17. | Riepas ar paaugstinātu berzes noturību | Jābūt |
| 18. | 360° redzamība | vismaz priekšējā, aizmugurējā un jumta loga tīrītājs |
| 19. | Priekšējā stikla aizsargrežģis | Jābūt |
| 20. | Kabīnes apsildes sistēma | Jābūt |
| 21. | Gaisa kondicionieris | Jābūt |
| 22. | Palešu dakšas ar uzkabi | Jābūt |
| 23. | Šķeldas pārkraušanas kauss (ātri maināms) | Vismaz 3000l (ar maināmu nazi) |
| 24. | Dzeltenā bākuguns | Jābūt |
| 25. | Avārijas zīme | Jābūt |
| 26. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt |
| 27. | Serviss 24h laikā  | Jānodrošina |
| 28. | Garantijas laiks ne mazāks kā |  60 mēneši vai 3000m/h |
| 29. | Garantijas apkalpošana un serviss | Tehniskās apkopes intervāli ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |
| 30. | Apmācība (gan teorija, gan reālā darbā) (vismaz 4 operatoriem) | Jānodrošina |
| 31. | Ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas - valsts valodā | Jābūt |
| 32. | Rezerves daļu katalogs | Jābūt |
| 33. | Iespēja nodrošināt ar maiņas auto ilglaicīgu garantijas remonta darbu gadījumā | Vēlams |
|  |
| Papildus nosacījumi:* Traktoram jāatbilst ES standartiem un jābūt CE sertifikātam/atbilstības deklarācijai.
* Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai

citus vizuālos materiālus par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu.* Ja piedāvātā iekārta atšķirsies (nespēs nodrošināt kādu no izvirzītajām prasībām), norādiet, kura prasība konkrētajai iekārtai/modelim netiks izpildīta).
 |

Nolikuma

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” **3.pielikums**

**TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Traktors (teleskopiskais iekrāvējs): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norādīt piedāvātā traktora nosaukumu un modeli)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
|  | **Marka, modelis, izlaiduma gads** |  |  |
| 1. | Dzinējs | Dīzeļdzinējs |  |
| 2. | Dzinēja jauda (ne mazāk kā) | 80kW |  |
| 3. | Cilindru skaits | 4 cilindri |  |
| 4. | Riteņu piedziņa  | 4WD četru riteņu piedziņa, trīs štūrēšanas veidi: 1. tikai priekšējie riteņi;2. visi četri riteņi;3. priekšējie un aizmugurējie riteņi griežas paralēli - “krabis” – manevrētspējas nodrošināšanai ierobežotā teritorijā) |  |
| 5. | Reverss | Jābūt |  |
| 6. | 3 strēles funkciju vienlaivīga veikšana | Jābūt |  |
| 7. | Maksimālā celtspēja ne mazāka par | ne mazāka par 4000kg |  |
| 8. | Celtspēja maksimālā augstumā | ne mazāka par 2500kg |  |
| 9. | Celtspēja pie maksimālas izlieces | ne mazāka par 1500kg |  |
| 10. | Maksimālais celšanas augstums | ne mazāks par 6,5m |  |
| 11. | Maksimālā izliece | ne mazāka kā 3,5m |  |
| 12. | Hidrauliskā strēle | vēlams 2 sekciju |  |
| 13. | Strēles amortizācija | Jābūt |  |
| 14. | Maksimālais ātrums ne mazāks kā | Uz priekšu 30km/hUz aizmuguri 15km/h |  |
| 15. | Hidrosūkņa ražība | ne mazāka kā 140l/min |  |
| 16. | Kabīnes amortizācija | vēlams |  |
| 17. | Riepas ar paaugstinātu berzes noturību | Jābūt |  |
| 18. | 360° redzamība | vismaz priekšējā, aizmugurējā un jumta loga tīrītājs |  |
| 19. | Priekšējā stikla aizsargrežģis | Jābūt |  |
| 20. | Kabīnes apsildes sistēma | Jābūt |  |
| 21. | Gaisa kondicionieris | Jābūt |  |
| 22. | Palešu dakšas ar uzkabi | Jābūt |  |
| 23. | Šķeldas pārkraušanas kauss (ātri maināms) | Vismaz 3000l (ar maināmu nazi) |  |
| 24. | Dzeltenā bākuguns | Jābūt |  |
| 25. | Avārijas zīme | Jābūt |  |
| 26. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt |  |
| 27. | Serviss 24h laikā  | Jānodrošina |  |
| 28. | Garantijas laiks ne mazāks kā | 36 mēneši vai 3000m/h |  |
| 29. | Garantijas apkalpošana un serviss | Tehniskās apkopes intervāli ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |  |
| 30. | Apmācība (gan teorija, gan reālā darbā) (vismaz 4 operatoriem) | Jānodrošina |  |
| 31. | Ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas - valsts valodā | Jābūt |  |
| 32. | Rezerves daļu katalogs | Jābūt |  |
| 33. | Iespēja nodrošināt ar maiņas auto ilglaicīgu garantijas remonta darbu gadījumā | Vēlams |  |
| 34. | Traktora darbmūža nobraukums jaunam traktoram | Norādīt atbilstoši ražotāja datiem |  |
| 35. | Traktora piegāde |  līdz 15.11.2020. |  |
| 36. | Ja pretendents piedāvā tikai traktora pārdošanas pakalpojumu, norādīt vai ir paredzēta tā līzinga/kredīta izmaksa. | IR/NAV |  |
| 37. | **Vides rādītāji:** |  |  |
|  | Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, g/km | Norādīt atbilstoši ražotāja datiem |  |
|  | Slāpekļa oksīda (NOx) emisijas, g/km | Norādīt atbilstoši ražotāja datiem |  |
|  | Cieto daļiņu (PM) emisijas, g/km | Norādīt atbilstoši ražotāja datiem |  |
|  |  | **LĪGUMCENA (EUR)** |  |
|  |  | PVN 21% |  |
|  |  | **LĪGUMCENA KOPĀ AR PVN (EUR)** |  |
| **TRAKTORA NOMAS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS** **(EUR)** **vai traktora 1 nostrādātās motorstundas nomas cena (EUR)** |  |

Apliecinām, ka Piedāvājumā norādītā preces cenas ietver visus nodokļus, nodevas, piegādes izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu.

Paraksttiesīgās personas paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, Uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_